

1.




错误连法原因：因生产工艺，这两个引脚间距之间无法涂上焊油，会在量产时让贴片机无法识别



正确连接方法


2.




差分布线：打上屏蔽孔，可以形成类似于铁壳，阻止部分干扰


3. PCB板框定义快捷键： DSD

4.元器件批量或单个快速切换顶 底层： （1）选中需要换层的元器件 （2）选中一个出现十字光标 （3）按L键




5.批量换线的层，比如把下图的线换位丝印层，打开PCB inspector，然后换层






6.元器件丝印层批量修改，快捷键 A+P



全部把标号放到中间，点选



点击OK

